Порядок перевалки опасных грузов через причалы

АО «Терминал Астафьева»

**Лицензия:** Л032-00112-25/00487881 (серия МР-4 № 000563 от 11.12.2012) на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах. Срок действия лицензий не ограничен.

**Разрешенные к перевалке классы ОПАСНОСТИ по предварительному согласованию:**

**4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества; вещества, способные к самовозгоранию, вещества выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой:**

Подкласс 4.1 легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества, полимеризующие вещества;

Подкласс 4.2 вещества склонные к самовозгоранию;

Подкласс 4.3 вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

**5 - окисляющие вещества и органические пероксиды:**

Подкласс 5.1 окисляющие вещества;

Подкласс 5.2 органические пероксиды.

**6 - токсичные и инфекционные вещества:**

Подкласс 6.1 токсичные вещества;

Подкласс 6.2 инфекционные вещества.

**8 - коррозионные и едкие вещества.**

**9 - прочие опасные вещества и изделия.**

 Перевалка опасного груза возможна только в универсальных технически исправных контейнерах. На контейнер должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие наименованию груза, номер ООН и классификационный шифр (при наличии). Маркировка контейнера проводится силами и средствами клиента, если иное не согласовано с Терминалом.

 Маркировку тары и упаковки, клиент обеспечивает самостоятельно, после получения разрешения от контролирующего органа. С контролирующими государственными структурами Клиент контактирует самостоятельно.

 Терминал не переваливает тарно-штучные опасные грузы в любой упаковке.

 Порожние контейнеры, не очищенные от остатков опасного груза, допускаются к перевалке и технологическому накоплению на складе с письменного разрешения АО «Терминал Астафьева», в исправном состоянии и на условиях последнего перевозящегося в них опасного груза. Контейнеры должны иметь маркировку, характеризующую транспортную опасность груза.

ПОРЯДОК ЗАВОЗА ОПАСНОГО ГРУЗА НА АО «ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА»

 На этапе предварительного согласования приема опасного груза к перевалке клиент предоставляет:

- паспорт безопасности химической продукции **\*MSDS** **на русском языке**;

- информацию о таре и упаковке груза, расфасовке сыпучих грузов;

- количество и тип/размер контейнеров;

- фотографии груза в контейнере 8 ракурсов. \*\*При наличии **фотоматериала** по размещению и креплению опасного груза в контейнере, контейнер принимается к перевозке без вскрытия:

1-фотография контейнера в открытом состоянии порожнего контейнера;

2-фотография наличия торцевого щита или экрана;

3-фотография с фиксацией загрузки каждого штабеля, (кол-во фотографий должно соответствовать количеству штабелей;

4-фотография с распорными конструкциями (при их наличии);

5-фотография с заградительными щитами (при их наличии);

6-фотография дверного щита или экрана;

7-фотография дверного щита или экрана с закрытой правой рабочей двери;

8-фотография с закрытыми дверями и наложенным (запертым) пломбировочным устройством.

 Представитель отправителя/получателя, планирующий перевозку опасного груза через Терминал, должен\*\*\***предварительно** запросить согласие Терминала на обработку планируемого опасного груза.

 \*\*\*\*ОАО РЖД принимает к перевозке контейнеры с опасными грузами при наличии эскиза, зарегистрированного в системе ОАО РЖД.

По факту получения согласия Терминала на перевалку опасного груза **предоставить** Терминалу:

- Заявку на перевалку опасного груза (Приложение 1):

-обязательные сопроводительные документы по роду и классу опасности груза.

Предварительный запрос, заявка, документы, фотографии направляются по электронной почте адрес:

«АО Терминал Астафьева Опасные грузы» – dg.ta@aquares.com

Телефон +7/984/ 190-14-75 время дозвона с 08час. до 20час. (время ДВ).

Подтверждение выдается по электронной почте сотрудником с эл. адреса «АО Терминал Астафьева Опасные грузы» dg.ta@aquares.com.

Сроки рассмотрения предварительных заявок зависят от полноты и качества направляемых в адрес Терминала запросов.

**ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ПЕРЕВАЛКЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ класса 1, 2, 3 и 7-й.**

Комплект документов на перевалку опасного груза

* Заявка на перевалку опасного груза с указанием параметров опасного груза (форма заявки прилагается);
* Свидетельство о выполнении требований правил МОПОГ/ МК МПОГ установленной формы – в соответствии с родом, наименованием груза.

**По импорту**

* Паспорт безопасности вещества (на русском языке, если паспорт безопасности выдан компетентным органом Российской Федерации либо на английском языке с приложением должным образом оформленного перевода, соответствующего иностранным документам), заверенный печатью экспедитора;
* Сертификат соответствия упаковки требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов, выданный Минтрансом России либо Компетентным органом другой страны, разрешившей использование данной транспортной тары для опасных грузов, в котором указана присвоенная таре маркировка ООН (если документ на иностранном языке, то с приложением должным образом оформленного перевода, соответствующего иностранным документам);

**По экспорту**

* Паспорт безопасности вещества (на русском языке, если паспорт безопасности выдан компетентным органом Российской Федерации либо на английском языке с приложением должным образом оформленного перевода, соответствующего иностранным документам), заверенный печатью экспедитора;
* Сертификат соответствия упаковки требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов, выданный Минтрансом России либо Компетентным органом другой страны, разрешившей использование данной транспортной тары для опасных грузов, в котором указана присвоенная таре маркировка ООН (если документ на иностранном языке, то с приложением должным образом оформленного перевода, соответствующего иностранным документам);

Транспортная маркировка опасного груза

 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям перевозки опасных грузов (MSDS).

**ПОДРАБОТКА КОНТЕЙНЕРОВ С ОПАСНЫМ ГРУЗОМ НА СКЛАДЕ ТЕРМИНАЛА**  производится только в части исправления дефекта маркировки по заявке клиента.

 До-крепление груза в контейнере производится по предварительному согласованию.

Согласование осуществляется в электронной почте по заявке Клиента.

*\*MSDS- Паспорт безопасности химической продукции MSDS — это обязательная часть технической документации на химическую продукцию, который предоставляется на русском языке. Данный документ необходим для того, чтобы обеспечить Терминал подлинной информацией о безопасности промышленного применения, хранения, транспортировки, утилизации, действиях при возникновении аварийной ситуации, использования СИЗ (средств индивидуальной защиты) данного вида товаров.*

*\*\*Согласно Технологии взаимодействия при организации проверки правильности размещения и крепления опасного груза в контейнерах между грузоотправителем АО «Терминал Астафьева» и железнодорожной станцией Мыс Астафьева.*

\*\*\**Предварительно – до приема груза морским перевозчиком на борт судна.*

\*\*\*\* *гл.12 ТУ – ЦМ943 не содержит схем размещения и крепления опасного груза в контейнере (обоснование требований)*

Приложение 1.

 **ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ПЕРЕВАЛКУ ОПАСНОГО ГРУЗА В КОНТЕЙНЕРАХ**

**ЧЕРЕЗ АО «ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА»**

Экспедитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ договора с АО «Терминал Астафьева» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу принять к перевалке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ опасный (ые) груз (ы), для которого (ых)

 с/на вид транспорта

удостоверяется правильность следующих сведений:

|  |  |
| --- | --- |
| Пункт назначения |  |
| Наименование груза/ коды ЕТСНГ, ГНГ |  |
| Тип контейнера |  |
| Количество контейнеровпо типу |  |
| Вид упаковкиТип (вид) грузовых мест в контейнере, |  |
| № ООН / класс опасности |  |
| Номер специальной инструкции (при наличие) | При наличии спец. Требований. |
| Предполагаемый период перевозки |  |

До/крепление груза в контейнере производится по предварительному согласованию.

К заявке приложены 8 (восемь) фото:

Эскиз согласованный ОАО РЖД в приложен.

Ф.И.О. ответственного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Контактные телефоны экстренной связи предприятия изготовителя на случай аварийных

 чрезвычайных ситуаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись и печать экспедиторской компании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2.

**Форма электронного запроса на перевалку опасного груза через**

**АО «Терминал Астафьева»**

Дата запроса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры груза/перевозки | Сведения | Примечание |
| Наименование груза на русском языке |   |   |
| Класс опасности  |   |   |
| № ООН |   |   |
| Тара/упаковка |  |  |
| Таможенный режим (импорт/ экспорт/ международный транзит) |   |   |
| Транспорт убытия с терминала |   |   |
| Период перевозки/ дата прибытия груза на терминал (ориентировочно) |   |   |
| Количество контейнеров  |   |   |
| Тип/ размер контейнеров (20', 40'/ DC) |   |   |
| Наличие согласованных эскиза, НТУ, МТУ |   |   |

 Менеджер (Ф.И.О.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Телефон для связи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_